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管理模式： 按下「首頁 + 1888」即可進入管理模式。請確認您在按下「首頁」後看到首頁 OSD 選單，然後依序按下 1888。連按兩下「首頁」鍵並非有效的快速鍵。
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這版不要選取
即關閉安全性功能
[bookmark: _GoBack]期後USB Device 便能讀取
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